# Lắp bộ phận bảo vệ vào

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Hướng dẫn: Trong quá trình vận hành mà sau đó dĩa bị vỡ hay các chi tiết dùng lắp ráp nằm trên chắn bảo vệ/dụng cụ điện bị hỏng, máy phải được mang đến ngay đại lý phục vụ hàng sau khi bán để bảo trì, sửa chữa (để biết địa chỉ liên hệ, xin xem Phần „Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng“.

##

Hãy đặt nắp bảo vệ (7) lên phần lắp ở dụng cụ điện, cho đến khi các vấu mã hóa của nắp bảo vệ khớp với phần lắp. Khi đó hãy nhấn và giữ cần nhả khóa (1).
Hãy ấn nắp bảo vệ (7) lên cổ trục cho đến khi gờ đằng chuôi của nắp bảo vệ áp vào mặt bích của dụng cụ điện và vặn nắp bảo vệ, cho đến khi nó khớp vào.
Điều chỉnh vị trí của nắp bảo vệ (7) phù hợp với yêu cầu của quá trình làm việc. Hãy nhấn cần nhả khóa (1) lên trên và xoay nắp bảo vệi (7) vào vị trí mong muốn.

- Luôn điều chỉnh nắp bảo vệ (7) sao cho cả hai cam của cần nhả khóa (1)khớp vào các khe tương ứng của nắp bảo vệ. (7)

- Hãy điều chỉnh chắn bảo vệ lưỡi (7) sao cho có thể ngăn được tia lửa điện bay theo hướng người điều khiển.

- Chỉ được xoay chắn bảo vệ (7) khi nhấn cần mở khóa (1) theo hướng xoay của phụ kiện! Nếu không, dụng cụ điện sẽ không được phép dùng trong mọi trường hợp và phải được giao cho dịch vụ khách hàng.

Hướng dẫn: Vấu mã hóa ở nắp bảo vệ (7) đảm bảo rằng chỉ có một nắp bảo vệ phù hợp với dụng cụ điện có thể được lắp đặt.

##

Để mài không bụi trên sơn, véc ni và nhựa kết hợp với đá mài hình chậu kim loại cứng (11) bạn có thể sử dụng chụp hút (6) verwenden. Chụp hút (6) không phù hợp để xử lý kim loại.

Có thể gắn máy hút bụi Bosch phù hợp lên chụp hút (6). Để thực hiện việc này, hãy lắp ống hút có đầu nối hút vào đầu cắm được cung cấp trên chụp hút.

##

- Luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (8) hoặc chắn bảo vệ để mài (7) cùng với nắp để ngăn cách (9).

- Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.

Chắn bảo vệ dùng để cắt (8) được lắp vào giống như cách lắp chắn bảo vệ dùng để chà nhám (7).

### Nắp bằng kim loại để ngăn cách

Lắp nắp bằng kim loại để ngăn cách (9) tại chắn bảo vệ để mài (7) (xem Hình A): Xoay lùi khung giữ (➊). Hãy gắn nắp che (9) lên chắn bảo vệ để mài (7) (➋). Ấn chặt khung giữ lên chắn bảo vệ (7) (➌).
Để tháo (xem Hình B) Nhấn núm trên khung giữ (➊) và xoay lùi lại (➋). Kéo nắp che (9) ra khỏi chắn bảo vệ (7) (➌).

### Nắp bằng nhựa để ngăn cách

Hãy gắn nắp che bằng nhựa để cắt (9) lên chắn bảo vệ để mài (7) (xem Hình C). Nắp che (9) có tiếng khớp vào thấy rõ trên chắn bảo vệ (7).
Để tháo (xem Hình D) hãy mở khóa nắp che (9) tại chắn bảo vệ (7) (➊) bên trái hoặc bên phải và kéo nắp ra (➋).

##

Chụp hút dùng khi cắt có mấu dưỡng (30) được lắp vào giống như cách gắn chắn bảo vệ dành cho gia công mài.

Bằng cách gắn tay cầm phụ (5)/(4) qua tay nắm trên chụp hút vào vỏ hộp số, dụng cụ điện được kết nối chặt với chụp hút. Có thể kết nối máy hút bụi Bosch phù hợp lên chụp hút có ổ trượt dẫn hướng (30). Để thực hiện việc này, hãy lắp ống hút có đầu nối hút vào đầu cắm được cung cấp trên chụp hút.

Hướng dẫn: Ma sát do bụi trong ống hút và các phụ kiện trong quá trình hút bụi gây ra hiện tượng tĩnh điện, người dùng có thể cảm nhận được hiện tượng phóng tĩnh điện (tùy thuộc vào các yếu tố môi trường và trạng thái sinh lý của mình). Bosch thường khuyến nghị sử dụng ống hút chống tĩnh điện (phụ kiện) để hút bụi mịn và vật liệu khô.

##

- Dùng cho việc vận hành với dĩa chà cao su (23) hay với bàn chải kim loại/bàn chải hình côn/mũi khoan kim cương, luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (22).

Chắn bảo vệ tay (22) được bắt chặt cùng với tay nắm phụ (5)/(4).

##

Vặn tay cầm phụ (5)/(4) phụ thuộc vào hoạt động bên phải hoặc bên trái trên đầu hộp số.

- Chỉ vận hành dụng cụ điện của bạn bằng tay nắm phụ (5)/(4).

- Không được tiếp tục sử dụng cụ điện, nếu tay cầm phụ (5)/(4) bị hỏng. Không được thực hiện các thay đổi trên tay cầm phụ (5)/(4).

Tay nắm phụ chống rung làm giảm sự rung động (4), làm cho việc vận hành thêm phần dễ chịu và an toàn.