# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Putere nominală | W | 1200 | 1200
Putere utilă | W | 630 | 630
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 11000 | 11000
Domeniu de reglare a turaţiei | rot/min | − | 2800−11000
Diametru maxim discuri de şlefuire/Diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 125 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 22 | 22
Protecţie la repornire |  | ● | ●
Pornire lentă |  | ● | ●
Sistem electronic constant |  | ● | ●
Deconectare în caz de recul |  | ● | ●
Preselectare a turaţiei |  | − | ●
GreutateB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Clasa de protecţie |  | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 pentru selectarea accesoriului corespunzător. Turaţia în gol propriu-zisă este mai mică din considerente legate de siguranţă şi datorită toleranţelor de fabricaţie.

B)

  în funcţie de capacul de protecţie utilizat ((8), (7), (9)) şi de mânerul auxiliar utilizat ((5), (4))

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.