# Brug

- Belast ikke el-værktøjet så meget, at det kommer til stilstand.

- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el‑værktøjet.

- Forsigtig ved slidsning i bærende vægge, se afsnittet "Oplysninger om statik".

- Fastspænd emnet, hvis det ikke ligger sikkert på grund af sin egenvægt.

- Lad el-værktøjet køre i tomgang i et par minutter efter stærk belastning, så indsatsværktøjet kan afkøle.

- El-værktøjet må ikke benyttes med en skærestander.

- Rør ikke ved slibe- og skæreskiverne, før de er kølet af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

Arbejdsvejledning
Ibrugtagning