# Driftstart

- Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.

Vid drift av elverktyget med hjälp av mobila generatorer, som inte har tillräckliga kraftreserver eller som inte har en lämplig spänningsreglering med startströmsförstärkning kan prestanda reduceras eller så kan det elverktyget bete sig otypiskt vid start.

Kontrollera lämpligheten hos generatorn, framför allt vad gäller nätspänning och frekvens.

## In- och urkoppling

(GWS 12-125 P)

För idrifttagning av elverktyget, skjut upplåsningsspaken (31) framåt och tryck därefter strömbrytaren (3) uppåt.

För att stänga av elverktyget släpper du till-/frånbrytaren (3).

- Kontrollera slipverktygen innan användningen. Slipverktyget måste vara felfritt monterat och kunna rotera fritt. Utför en testkörning på minst 1 minut utan belastning. Använd inte slipverktyg som är skadade, ojämna eller som vibrerar. Skadade slipverktyg kan gå sönder och orsaka skador.

## In- och urkoppling

(GWS 12-125 S)

För idrifttagning av elverktyget skjuter du på-/av-strömbrytaren (32) framåt.

För att låsa på-/av-strömbrytaren (32) skjuter du ner på-/av-strömbrytaren (32) framåt och neråt tills den går i lås.

För att stänga av elverktyget, släpp på-/av-strömbrytaren (32) resp. om den är spärrad, tryck ner på-/av-strömbrytaren (32) kort och släpp den sedan.

- Kontrollera slipverktygen innan användningen. Slipverktyget måste vara felfritt monterat och kunna rotera fritt. Utför en testkörning på minst 1 minut utan belastning. Använd inte slipverktyg som är skadade, ojämna eller som vibrerar. Skadade slipverktyg kan gå sönder och orsaka skador.