# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook met 220 V worden gebruikt.

Bij het gebruik van het elektrische gereedschap aan mobiele stroomopwekkers (generatoren) zonder voldoende vermogensreserves of zonder een geschikte spanningsregeling met aanloopstroomversterking kan er vermogensverlies of atypisch gedrag bij het inschakelen optreden.

Let erop dat de door u gebruikte generator geschikt is, vooral wat betreft netspanning en -frequentie.

## In- en uitschakelen

(GWS 12-125 P)

Schuif voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap de ontgrendelingshendel (31) naar voren en duw vervolgens de aan/uit-schakelaar (3) naar boven.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de aan/uit-schakelaar (3) los.

- Controleer de slijpgereedschappen vóór gebruik. Het slijpgereedschap moet correct gemonteerd zijn en vrij kunnen draaien. Laat dit ten minste 1 minuut zonder belasting proefdraaien. Gebruik geen beschadigde, onronde of trillende slijpgereedschappen. Beschadigde slijpgereedschappen kunnen barsten en verwondingen veroorzaken.

## In- en uitschakelen

(GWS 12-125 S)

Schuif voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap de aan/uit-schakelaar (32) naar voren.

Voor het vastzetten van de aan/uit-schakelaar (32) duwt u de aan/uit-schakelaar (32) aan de voorkant omlaag tot deze vastklikt.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (32) los of indien deze vergrendeld is, duwt u de aan/uit-schakelaar (32) achter even omlaag en laat deze dan los.

- Controleer de slijpgereedschappen vóór gebruik. Het slijpgereedschap moet correct gemonteerd zijn en vrij kunnen draaien. Laat dit ten minste 1 minuut zonder belasting proefdraaien. Gebruik geen beschadigde, onronde of trillende slijpgereedschappen. Beschadigde slijpgereedschappen kunnen barsten en verwondingen veroorzaken.