# Kasutuselevõtt

- Kontrollige võrgupinget! Vooluallika pinge peab ühtima elektrilise tööriista tüübisildil toodud andmetega. Tähisega 230 V elektrilisi tööriistu võib käitada ka 220 V pingega.

Kui elektriline tööriist saab toite mobiilsetest vooluallikatest (generaatorid), mille võimsusreservid ei ole piisavad või millel puudub sobiv käivitusvoolupiirajaga pingeregulaator, võib võimsus sisselülitamisel väheneda või tööriist võib käituda ebaharilikult.

Veenduge, et kasutatud toiteallikas, eelkõige võrgupinge ja -sagedus on piisavad.

## Sisse-/väljalülitamine

(GWS 12-125 P)

Elektrilise tööriista kasutuselevõtuks lükake lukustuse vabastamishoob (31) ette ja suruge seejärel sisse-/väljalülitit (3) üles.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (3).

- Enne kasutamist kontrollige lihvimistarvikud üle. Lihvimistarvik peab olema nõuetekohaselt paigaldatud ja saama vabalt pöörelda. Katsetage tööriista vähemalt 1 minuti jooksul tühikäigul. Ärge kasutage lihvimistarvikuid, mis on vigastada saanud, deformeerunud või vibreerivad. Vigastada saanud lihvimistarvikud võivad puruneda ja tekitada kehavigastusi.

## Sisse-/väljalülitamine

(GWS 12-125 S)

Lükake elektritööriista kasutuselevõtuks toitelüliti (32) ettepoole.

Sisse-/väljalüliti (32) fikseerimiseks vajutage sisse-/väljalüliti (32) esiosa alla, kuni see fikseerub.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (32) või kui olete selle fikseerinud, suruge sisse-/väljalüliti (32) tagaosa lühidalt alla ja vabastage seejärel.

- Enne kasutamist kontrollige lihvimistarvikud üle. Lihvimistarvik peab olema nõuetekohaselt paigaldatud ja saama vabalt pöörelda. Katsetage tööriista vähemalt 1 minuti jooksul tühikäigul. Ärge kasutage lihvimistarvikuid, mis on vigastada saanud, deformeerunud või vibreerivad. Vigastada saanud lihvimistarvikud võivad puruneda ja tekitada kehavigastusi.