# Технічні дані

Кутовi шліфувальнi машини |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200 | 1200
Вихідна потужність | Вт | 630 | 630
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 11000 | 11000
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | – | 2800−11000
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 125 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 22 | 22
Захист від повторного пуску |  | ● | ●
Плавний пуск |  | ● | ●
Постійна електроніка |  | ● | ●
Вимкнення при сіпанні |  | ● | ●
Встановлення кількості обертів |  | – | ●
ВагаB) | кг | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Клас захисту |  | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.

B)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((8), (7), (9)) та додаткової рукоятки ((5), (4))

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.