# Rrotulloni kokën e marshave (shih figurën E)

- Përpara se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike, hiqni spinën nga priza.

Mund ta rrotulloni kokën e marsheve me hapa 90°. Kjo lejon që çelësi i ndezjes/fikjes të vendoset në një pozicion më të përshtatshëm për trajtimin e rasteve të veçanta të punës, p.sh., për personat që punojnë me dorën e majtë.

Zhvidhosni plotësisht 4 vidhat (➊). Lëvizni me kujdes kokën e marsheve pa e hequr atë nga kutia, në pozicionin e ri (➋). Shtrëngoni sërish 4 vidhat (➌).