# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องเจียรคอมุม |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1200 | 1200
กำลังไฟเอาต์พุต | วัตต์ | 630 | 630
ความเร็วรอบเดินเบาที่วัดได้A) | นาที-1 | 11000 | 11000
ช่วงการปรับความเร็วรอบ | นาที-1 | − | 2800−11000
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัดสูงสุด/เส้นผ่านศูนย์กลางของจานขัดยาง | มม. | 125 | 125
ขนาดรูเกลียวของแกนหมุนแผ่นขัด |  | M 14 | M 14
ความยาวเกลียวของแกนเครื่อง สูงสุด | มม. | 22 | 22
ระบบป้องกันการกลับมาเดินเครื่อง |  | ● | ●
ระบบเริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวล |  | ● | ●
ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌ |  | ● | ●
การยับยั้งการตีกลับ |  | ● | ●
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า |  | − | ●
น้ำหนักB) | กก. | 2.1−2.4 | 2.0−2.4
ระดับการป้องกัน |  | / II | / II

A)

  ความเร็วรอบเดินเบาที่วัดได้เป็นไปตามมาตรฐาน EN IEC 62841-2-3 เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ ทั้งนี้ความเร็วรอบเดินเบาจริงอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความคลาดเคลื่อนในการผลิต

B)

  ขึ้นอยู่กับฝาครอบป้องกันที่ใช้ ((8), (7), (9)) และด้ามจับเสริมที่ใช้ ((5), (4))

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac