# Griešanās ātruma iestatīšana

## (GWS 12-125 S)

Ar griešanās ātruma priekšizvēles pirkstratu (33) var iestatīt vēlamo griešanās ātrumu; tas iespējams arī elektroinstrumenta darbības laikā. Ieteicamās elektroinstrumenta griešanās ātruma vērtības ir sniegtas sekojošajā tabulā.

Materiāls | Lietojums | Darbinstruments | Pirkstrata stā‌vok‌lis
--- | --- | --- | ---
Metāls | Krāsas notīrīšana | Slīploksne | 2–3
Metāls | Apstrāde ar suku, rūsas notīrīšana | Kausveida suka, slīploksne | 3
Nerūsējošais tērauds | Slīpēšana | Slīpripa/šķiedru slīpdisks | 4–6
Metāls | Raupjslīpēšana | Slīpēšanas disks | 6
Metāls | Griešana | Griešanas disks | 6
Akmens | Griešana | Dimanta griešanas disks | 6

Norādītās griešanās ātruma pakāpes vērtības ir aptuvenas.

- Iestiprināmā piederuma pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta maksimālo norādīto griešanās ātrumu. Piederumi, kas griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mesti prom.

Pakāpe Griešanās ātruma regulēšanas | GWS 12-125 S [min-1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11 000

Norādītās griešanās ātruma priekšizvēles pakāpēm atbilstošās griešanās ātruma vērtības ir aptuvenas.