# Одредување на број на вртежи

## (GWS 12-125 S)

Со вртливото копче за одредување на бројот на вртежи (33) можете да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот. Податоците во приложената табела се препорачани вредности.

Материјал | Примена | Алат за вметнување | Позиција на вртливото копче за подесување
--- | --- | --- | ---
Метал | Отстранување на боја | Сечило за пила | 2–3
Метал | Четкање, вадење 'рѓа | Лончести четки, лист за брусење | 3
Не'рѓосувачки челик | Брусење | Брусна плоча/влакнест диск | 4−6
Метал | Грубо брусење | Брусна плоча | 6
Метал | Сечење | Диск за сечење | 6
Камен | Сечење | Дијамантски диск за сечење | 6

Зададените вредности за степенот на вртежи се референтни вредности.

- Утврдената брзина на дополнителната опрема мора да биде најмалку еднаква на максималната брзина означена на електричниот алат. Дополнителната опрема која работи побрзо од утврдената брзина може да експлодира и да се распрска насекаде.

Степен избор на вртежи | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11.000

Зададените вредности за степенот на вртежи се референтни вредности.