# Vận Hành

- Không được bắt dụng cụ điện làm việc quá sức đến mức dừng hoạt động.

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

- Vận dụng sự thận trọng khi cắt rãnh vào các vách tường có cấu trúc phức hợp, xem „Phần Thông Tin Về Cấu Trúc“.

- Kẹp chặt vật gia công nếu vật đó không cố định được do sức nặng của chính nó.

- Sau khi để dụng cụ điện hoạt động với cường độ cao, tiếp tục cho máy chạy không tải vài phút để làm nguội dụng cụ cắt/mài xuống.

- Không được sử dụng dụng cụ điện cùng chung với giá cắt.

- Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

Hướng Dẫn Sử Dụng
Bắt Đầu Vận Hành