# إدارة رأس التروس (انظر الصورة E)

- اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل علی العدة الكهربائية.

يمكن تدوير رأس التروس على درجات 90°. وبذلك يكون مفتاح التشغيل والإطفاء في بعض الحالات في وضع استخدام أنسب، على سبيل المثال للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.

قم بفك اللوالب الأربعة تماما (➊). حرك رأس التروس بحرص ودون فكها من جسم الجهاز إلى الموضع الجديد (➋). أحكم شد اللوالب الأربعة مجددًا (➌).