# Uvedenie do prevádzky

- Dodržte napätie siete! Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku elektrického náradia. Elektrické náradie označené pre napätie 230 V sa môže prevádzkovať aj s napätím 220 V.

Pri prevádzkovaní elektrického náradia na mobilných zdrojoch elektrického prúdu (generátoroch), ktoré nedisponujú dostatočnými výkonovými rezervami alebo nedisponujú žiadnym vhodným regulovaním napätia so zosilnením rozbehového prúdu, môže dôjsť k ovplyvneniu výkonu alebo k netypickému správaniu pri zapínaní.

Prosím, venujte pozornosť vhodnosti vami použitého zdroja elektrického prúdu, najmä čo sa týka sieťového napätia a frekvencie.

## Zapínanie/vypínanie

(GWS 12-125 P)

Pre uvedenie elektrického náradia do prevádzky posuňte odisťovaciu páčku (31) dopredu a potom stlačte vypínač (3) nahor.

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (3).

- Brúsne nástroje pred použitím skontrolujte. Brúsny nástroj musí byť bezchybne namontovaný a musí sa dať voľne otáčať. Vykonajte skúšobný chod aspoň počas 1 minúty bez zaťaženia. Nepoužívajte žiadne poškodené, zdeformované alebo vibrujúce brúsne nástroje. Poškodené brúsne nástroje môžu prasknúť a spôsobiť zranenia.

## Zapínanie/vypínanie

(GWS 12-125 S)

Na to, aby sa elektrické náradie uviedlo do prevádzky posuňte zapínač/vypínač (32) dopredu.

Na zaaretovanie zapínača/vypínača (32) stlačte zapínač/vypínač (32) dolu dopredu tak, aby zapadol.

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite zapínač/vypínač (32), príp. keď je zaaretovaný, potlačte zapínač/vypínač (32) krátko vzadu nadol a potom ho uvoľnite.

- Brúsne nástroje pred použitím skontrolujte. Brúsny nástroj musí byť bezchybne namontovaný a musí sa dať voľne otáčať. Vykonajte skúšobný chod aspoň počas 1 minúty bez zaťaženia. Nepoužívajte žiadne poškodené, zdeformované alebo vibrujúce brúsne nástroje. Poškodené brúsne nástroje môžu prasknúť a spôsobiť zranenia.