# Montere verneinnretning

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Merknad: Etter brudd på slipeskiven under drift eller skader på festeinnretningene på vernedekselet/elektroverktøyet må elektroverktøyet omgående sendes inn til kundeservice. Adresser se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

##

Legg vernedekselet (7) på festet på elektroverktøyet. Kodetappene på vernedekselet skal stemme overens med festet. Mens du gjør dette, trykker du på utløserspaken (1) og holder den inne.
Trykk vernedekselet (7) på spindelhalsen helt til kragen på vernedekselet sitter på flensen til elektroverktøyet, og drei vernedekselet til det høres at det festes.
Tilpass plasseringen av vernedekselet (7) etter arbeidsoperasjonen. Dette gjør du ved å trykke utløserspaken (1) opp og dreie vernedekselet (7) til ønsket stilling.

- Still alltid inn vernedekselet (7) slik at begge tappene på utløserspaken (1) griper inn i de tilsvarende utsparingene til vernedekselet (7).

- Still inn vernedekselet (7) slik at gnistregn i retning brukeren unngås.

- I tilbehørets dreieretningen (7) skal vernedekselet bare kunne dreies ved aktivering av utløserspaken (1) ! Ellers må elektroverktøyet ikke brukes videre og må leveres til kundeservice.

Merknad: Kodetappene på vernedekselet (7) sikrer at bare et vernedeksel som passer til elektroverktøyet, kan monteres.

##

Ved sliping av maling, lakk og plast ved bruk av hardmetall-koppskiver (11) kan du bruke støvavsugsdekselet (6), slik at lite støv slippes ut i omgivelsene. Støvavsugsdekselet (6) er ikke egnet for bearbeiding av metall.

En egnet støvsuger fra Bosch kan kobles til støvavsugsdekselet (6). Du setter da støvsugerslangen med støvsugeradapteren i den beregnede festestussen på støvavsugsdekselet.

##

- Ved kapping må du alltid bruke vernedekselet for kapping (8) eller vernedekselet for sliping (7) sammen med beskyttelsen for kapping (9).

- Sørg for tilstrekkelig støvavsug ved kapping i stein.

Vernedekselet for kapping (8) monteres som vernedekselet for sliping (7).

### Deksel for kapping av metall

Montere beskyttelsen for kapping (9) av metall på vernedekselet for sliping (7) (se bilde A): Sving festebøylen tilbake (➊). Sett beskyttelsen (9) på vernedekselet for sliping (7) (➋). Trykk festebøylen fast på vernedekselet (7) (➌).
For å demontere (se bilde B) trykker du på knappen på festebøylen (➊) og svinger den tilbake (➋). Trekk beskyttelsen (9) fra vernedekselet (7) (➌).

### Deksel for kapping av plast

Sett beskyttelsen for kapping (9) av plast på vernedekselet for sliping (7) (se bilde C). Beskyttelsen (9) festes hørbart på vernedekselet (7).
For å demontere (se bilde D) løsner du beskyttelsen (9) på vernedekselet (7) (➊) til venstre eller høyre og trekker beskyttelsen av (➋).

##

Avsugshetten for kapping med føringsslisse (30) monteres som vernedekselet for sliping.

Ekstrahåndtaket (5)/(4) festes av bøylen på vernedekselet, helt til girkassehuset, slik at elektroverktøyet blir fast forbundet med vernedekselet. En egnet støvsuger fra Bosch kan kobles til støvavsugsdekselet med føringsslisse (30). Du setter da støvsugerslangen med støvsugeradapteren i den beregnede festestussen på støvavsugsdekselet.

Merknad: Friksjonen som oppstår av støvet i sugeslangen og tilbehøret under arbeidet forårsaker en elektrostatisk oppladning som brukeren kan oppleve som statisk utladning (avhengig av omgivelsesfaktorer og brukerens fysiologiske tilstand). Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) til fjerning av fint støv og tørre materialer.

##

- Monter alltid håndbeskyttelsen når du skal arbeide med gummislipeskiven (23) eller koppbørsten / skivebørsten / den koniske børsten / diamantborekronen (22).

Fest håndbeskyttelsen (22) med ekstrahåndtaket (5)/(4).

##

Skru fast ekstrahåndtaket (5)/(4) til høyre eller venstre på girhodet, avhengig av hvordan du arbeider.

- Bruk ikke elektroverktøyet uten ekstrahåndtaket (5)/(4).

- Du må ikke fortsette å bruke elektroverktøyet hvis ekstrahåndtaket (5)/(4) er skadet. Du må ikke foreta noen endringer på ekstrahåndtaket (5)/(4).

Det vibrasjonsdempende ekstrahåndtaket (4) gir mulighet til sikrere og mer komfortabelt arbeid med lite vibrasjoner.