# Tekniska data

Vinkelslip |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nominell ingångseffekt | W | 1200 | 1200
Utgångseffekt | W | 630 | 630
Uppmätt tomgångsvarvtalA) | v/min | 11000 | 11000
Område för varvtalsinställning | v/min | − | 2800−11000
Max. slipskivediameter/gummisliprondelldiameter | mm | 125 | 125
Slipspindelgänga |  | M 14 | M 14
Max. gänglängd för slipspindeln | mm | 22 | 22
Skydd mot oavsiktlig återstart |  | ● | ●
Mjukstart |  | ● | ●
Konstantelektronik |  | ● | ●
Bak‌slags‌från‌kopp‌ling |  | ● | ●
Inställning av varvtal |  | − | ●
ViktB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Skyddsklass |  | / II | / II

A)

  Mätnings-tomgångsvarvtal enligt EN IEC 62841-2-3 för val av passande insatsverktyg. Det faktiska tomgångsvarvtalet är lägre av säkerhetsskäl och tillverkningsskäl.

B)

  Beroende på vilken skyddskåpa ((8), (7), (9)) och vilket stödhandtag ((5), (4)) som används

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.