# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektrického nářadí. Elektrické nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.

Při provozu elektronářadí s napájením z mobilních zdrojů proudů (generátorů), které nemají dostatečné rezervy výkonu, resp. vhodnou regulaci napětí s posílením rozběhového proudu, může při zapnutí dojít k poklesu výkonu nebo netypickému chování.

Dbejte na to, aby byl zdroj proudu, který používáte, vhodný, zejména co se týká síťového napětí a síťové frekvence.

## Zapnutí a vypnutí

(GWS 12-125 P)

Pro uvedení elektronářadí do provozu posuňte odjišťovací páčku (31) dopředu a poté stiskněte vypínač (3) nahoru.

Pro vypnutí elektronářadí vypínač (3) uvolněte.

- Brusné nástroje před použitím zkontrolujte. Brusný nástroj musí být bezvadně namontovaný a musí se volně otáčet. Proveďte zkušební chod po dobu minimálně 1 minuty bez zatížení. Nepoužívejte poškozené, neokrouhlé nebo vibrující brusné nástroje. Poškozené brusné nástroje mohou prasknout a způsobit poranění.

## Zapnutí a vypnutí

(GWS 12-125 S)

Pro spuštění elektrického nářadí posuňte vypínač (32) dopředu.

Pro zajištění vypínače (32) vypínač (32) vpředu stiskněte, aby zaskočil.

Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (32), resp. pokud je zaaretovaný, vypínač (32) krátce vzadu stiskněte a pak ho uvolněte.

- Brusné nástroje před použitím zkontrolujte. Brusný nástroj musí být bezvadně namontovaný a musí se volně otáčet. Proveďte zkušební chod po dobu minimálně 1 minuty bez zatížení. Nepoužívejte poškozené, neokrouhlé nebo vibrující brusné nástroje. Poškozené brusné nástroje mohou prasknout a způsobit poranění.