# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

- เมื่อทำงานกัดผิวหยาบด้วยเครื่องมือขัดที่เชื่อมต่ออยู่ โปรดใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) เสมอ

- อย่าใช้จานตัด‌‌สำหรับ‌กัด‌ผิวหยาบ‌อย่าง‌เด็ดขาด

- ขณะทำงานกัดผิวหยาบ กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ที่ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9) อาจชนเข้ากับชิ้นงานและทำให้สูญเสียการควบคุมได้

ท่านจะได้ผลลัพธ์การกัดผิวหยาบที่ดีที่สุดเมื่อตั้งเครื่องที่มุม 30° และ 40° เคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าไปมาด้วยแรงกดปานกลาง ในลักษณะนี้ชิ้นงานจะไม่ร้อนเกินไป ไม่เปลี่ยนสี และไม่เป็นสัน

- หากใช้แผ่นขัดที่เชื่อมต่ออยู่ซึ่งผ่านการรับรองว่าสามารถใช้ได้กับทั้งการตัดและการขัด คุณจำเป็นต้องใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) และกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ที่ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9)

##

- ใช้กระบังป้องกันอันตรายเสมอสำหรับ‌การขัดด้วยแผ่นขัดแบบเรียบ (7).

ท่านสามารถขัดผิวหน้าชิ้นงานที่มีรูปโค้งนูนและเส้นขอบรอบนอกได้ด้วยจานขัดรูปพัด (อุปกรณ์ประกอบ) แผ่นขัดทรายซ้อนมีอายุการใช้งานนานกว่ามาก มีระดับเสียงรบกวนต่ำกว่า และมีอุณหภูมิการขัดต่ำกว่าจานขัดทั่วไป

##

- เมื่อทำงานกับแผ่นขัดยาง (23) ให้ติดตั้งการ์ดป้องกันมือ (22) เสมอ

สามารถขัดพื้นผิวด้วยจานขัดโดยไม่ต้องใช้กระบังป้องกันอันตราย

สำหรับลำดับการติดตั้ง ดู‌หน้า‌ภาพประกอบ

ขันน๊อตกลม (25) เข้าและยึดให้แน่นด้วยประแจสองรู

##

- ใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับ‌การขัดเสมอเมื่อขัดด้วยแปรงแผ่น (7) สามารถขัดพื้นผิวด้วยแปรงรูปถ้วย/แปรงทรงกรวย

- เมื่อทำงานกับแปรงรูปถ้วย/แปรงทรงกรวย ให้ติดตั้งการ์ดป้องกันมือ (22)

- สายไฟของแปรงแผ่นอาจจับติดที่กระบังป้องกันอันตรายและแตกหักได้หากเกินขนาดสูงสุดที่อนุญาตของแปรงแผ่น

สำหรับลำดับการติดตั้ง ดู‌หน้า‌ภาพประกอบ

ต้องสามารถขันแปรงรูปถ้วย/แปรงทรงกรวย/แปรงแผ่นพร้อมเกลียวเข้าบนแกนขัดจนทาบสนิทกับหน้าแปลนแกนขัดที่ปลายเกลียวของแกนขัด ยึดแปรงรูปถ้วย/แปรงทรงกรวย/แปรงแผ่นให้แน่นด้วยประแจปากตาย

สำหรับการยึดแปรงรูปจานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.22 มม. ให้เสียบหน้าแปลนยึดพร้อมด้วยโอริง (10) เข้ากับแกนขัด (21) ขันน็อตกลม (25) แล้วปรับให้ตึงโดยใช้ประแจสองรู

##

- ในการทำงานตัดโลหะโดยใช้จานตัดที่เชื่อมต่ออยู่หรือใบตัดเพชร ให้ใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ที่ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9)เสมอ

- การใช้งานกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) กับงานตัดที่มีจานตัดเชื่อมต่ออยู่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากประกายไฟและละอองอนุภาครวมทั้งเศษของจานตัดในกรณีที่เกิดการแตกหักของจานตัด

เมื่อทำงานตัด ให้เคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอประมาณที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงานที่จะตัด อย่าออกแรงกดลงบนจานตัด อย่าตะแคง หรือแกว่งไปมา

อย่าหยุดจานตัดที่วิ่งด้วยแรงเฉื่อยโดยกดลงด้านข้าง

ต้องเคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าแบบงัดขึ้นเสมอ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการที่เครื่องถูกผลักออกจากร่องตัดอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อต้องการตัดเส้นรอบนอกและท่อสี่เหลี่ยม ขอแนะนำให้เริ่มตรงจุดที่มีหน้าตัดที่เล็กที่สุด

##

- ในการทำงานตัดหินโดยใช้จานตัดที่เชื่อมต่ออยู่หรือใบตัดเพชรสำหรับหิน/คอนกรีต ให้ใช้ฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำ (30) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ที่ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9) เสมอ

- ต้อง‌จัดเตรียม‌ให้มี‌การดูดฝุ่น‌ออก‌อย่าง‌พอเพียง‌เมื่อ‌ตัด‌หิน

- สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

- ต้อง‌ใช้‌เครื่องมือไฟฟ้านี้‌สำหรับ‌การขัด‌และ‌ตัดแห้ง‌เท่านั้น

- การใช้งานกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ที่ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9) กับงานตัดและงานขัดในการทำงานคอนกรีตหรืออิฐก่อผนังอาจทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดการดีดกลับของอุปกรณ์ได้

สำหรับการตัดหิน ทางที่ดีควรใช้จานตัดเพชร

เมื่อทำงานกับฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำ (30) ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ผ่านการรับรองสำหรับดูดฝุ่นหิน เครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมนี้หาซื้อได้จาก บ๊อช

เปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า และวางส่วนหน้าของแผ่นนำการตัดบนชิ้นงาน เคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอประมาณที่เหมาะกับวัสดุชิ้นงานที่กำลังตัดอยู่

เมื่อตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ ต .ย. เช่น คอนกรีตที่มีกรวดผสมอยู่มาก จานตัดเพชรจะร้อนเกินไป และด้วยเหตุนี้จะชำรุดได้ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดจากวงประกายไฟที่หมุนไปพร้อมๆ กับจานตัดเพชร

ในกรณีนี้ให้หยุดการตัด และทำให้จานตัดเพชรเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องเดินตัวเปล่าที่ความเร็วรอบสูงสุดสักครู่หนึ่ง

การทำงานได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและวงประกายไฟหมุนเป็นสัญญาณว่าจานตัดเพชรกำลังจะทื่อ ท่านสามารถทำให้จานคมขึ้นอีกครั้งโดยการตัดวัสดุกัดกร่อนเพียงเล็กน้อย ต. ย. เช่น อิฐจากปูนขาวผสมกับทราย

##

- ในการทำงานตัดวัสดุ เช่น พลาสติก วัสดุผสม เป็นต้น โดยใช้จานตัดที่เชื่อมต่ออยู่หรือใบตัด Carbide Multi Wheel ให้ใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ที่ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9) เสมอ ด้วยการใช้เครื่องดูดควันที่มีรางนำ (30) คุณจะสามารถดูดฝุ่นได้ดีขึ้น

##

- กระบอกเพชรเจาะคอนกรีตแบบแห้ง

- เมื่อทำงานกับกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต ให้ติดตั้งการ์ดป้องกันมือ (22)เสมอ

อย่าวางขนานกับชิ้นงาน ใส่เข้าไปในชิ้นงานเป็นมุมและเคลื่อนที่เป็นวงกลม ซึ่งจะช่วยให้มีการทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดและช่วยยืดอายุการใช้งานกระบอกเพชรเจาะคอนกรีตให้ยาวนานยิ่งขึ้น

##

ช่องในผนังรับน้ำหนักขึ้นอยู่กับข้อบังคับเฉพาะประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ในทุกกรณี ก่อนเริ่มงานให้ปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง สถาปนิก หรือหัวหน้าก่อสร้างที่รับผิดชอบ