# Дозволені шліфувальні інструменти

Дозволяється використовувати усі названі в цій інструкції шліфувальні інструменти.

Допустима частота обертання [об/хв] або колова швидкість [м/с] використовуваних шліфувальних інструментів має принаймні відповідати даним, зазначеним в нижчеподаній таблиці.

З цієї причини зважайте на допустиму частоту обертання або колову швидкість, зазначені на етикетці шліфувального інструмента.

| макс. [мм] | [мм] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [об/хв] | [м/с]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11 000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11 000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11 000 11 000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11 000 | 80