# น๊อตยึดแบบขันเร็ว

สำหรับการเปลี่ยนเครื่องมือขัดอย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วย ให้เปลี่ยนจากการใช้น๊อตยึด (17) มาเป็นน๊อตยึดแบบขันเร็ว (18) แทน

- ใช้น๊อตยึดแบบขันเร็ว (18) เฉพาะกับจานตัดและจานขัดเท่านั้น

ใช้เฉพาะน๊อตยึดแบบขันเร็ว (18)ที่ไม่มีตำหนิและไม่ชำรุดเท่านั้น

เมื่อขันเข้า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีตัวพิมพ์ของน๊อตยึดแบบขันเร็ว (18) ไม่หันเข้าหาจานขัด ลูกศรต้องชี้ไปที่เครื่องหมายดัชนี (34)

กดปุ่มล็อคแกน (2) เพื่อล็อคแกนเครื่อง สำหรับการขันน๊อตยึดแบบขันเร็วให้แน่น ให้ใช้กำลังหมุนจานขัดไปในทิศตามเข็มนาฬิกา

คลาย‌น๊อตยึดแบบ‌ขันเร็ว‌ที่‌ไม่‌ชำรุด‌และขัน‌ไว้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌ออก‌โดยใช้มือหมุนวงแหวนที่มีลักษณะเป็นสันไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา‌ อย่าใช้คีมดึงน๊อตยึดแบบขันเร็วที่ติดแน่นอย่างเด็ดขาด แต่ให้ใช้ประแจสองรูเสมอ สอดประแจสองรูเข้าตามแสดงในภาพประกอบ