# Operación

- No cargue demasiado la herramienta eléctrica, para que no se llegue a la detención.

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

- Precaución al cortar en paredes portantes, ver apartado "Indicaciones respecto a resistencia estática".

- Fije la pieza de trabajo en tornillo de banco, a menos que quede segura por su propio peso.

- Tras una fuerte carga, deje funcionar la herramienta eléctrica unos minutos al régimen de ralentí, para que se enfríe el útil.

- No utilice la herramienta eléctrica con un montante para tronzar.

- No tome los discos amoladores y tronzadores con la mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes durante el trabajo.

Instrucciones de trabajo
Puesta en marcha