# Vegla smerilimi të lejuara

Ju mund të përdorni të gjitha mjetet bluarëse të përmendura në këto udhëzime funksionimi.

Numri i lejuar i rrotullimeve [min−1] ose shpejtësia periferike [m/s] e veglave bluarëse të përdorura duhet të paktën të korrespondojë me informacionin në tabelën më poshtë.

Ju lutemi vini re numrin e lejuar të rrotullimeve ose shpejtësinë periferike në etiketën e veglës bluarëse.

| max. [mm] | [mm] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80