# Kierrosluvun valinta

## (GWS 12-125 S)

Kierrosluvun valintapyörällä (33) voit valita tarvittavan kierrosluvun myös moottorin käydessä. Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.

Materiaali | Käyttökohde | Käyttötarvike | Säätörenkaan asento
--- | --- | --- | ---
Metalli | Maalinpoisto | Hiomapyörö | 2–3
Metalli | Harjaus, ruosteenpoisto | Kuppiharja, hiomapyörö | 3
Ruostumaton teräs | Hionta | Hiomalaikka/kuitulaikka | 4–6
Metalli | Karkea hionta | Hiomalaikka | 6
Metalli | Katkaisu | Katkaisulaikka | 6
Kivimateriaali | Katkaisu | Timanttikatkaisulaikka | 6

Kierroslukuportaiden ilmoitetut arvot ovat suuntaa-antavia.

- Käyttötarvikkeen nimelliskierrosnopeuden täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökaluun merkitty maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeammin pyörivät käyttötarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua ympäriinsä.

Kierrosluvun valintaporras | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2 800
2 | 3 900
3 | 5 200
4 | 6 500
5 | 8 100
6 | 11 000

Kierroslukuportaiden ilmoitetut arvot ovat suuntaa-antavia.