# Présélection de vitesse de rotation

## (GWS 12-125 S)

La molette de présélection de vitesse (33) permet de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (même durant l’utilisation de l’outil). Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

Matériau | Application | Accessoire de travail | Position de la molette
--- | --- | --- | ---
Métal | Décapage de peinture | Disque abrasif | 2–3
Métal | Brossage, dérouillage | Meule boisseau, disque abrasif | 3
Acier inoxydable | Meulage | Disque à ébarber/disque fibre | 4−6
Métal | Ébarbage | Disque à ébarber | 6
Métal | Tronçonnage | Disque à tronçonner | 6
Pierre | Tronçonnage | Disque à tronçonner diamanté | 6

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.

- La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

Position molette de présélection de vitesse | GWS 12-125 S [tr/min]
--- | ---
1 | 2 800
2 | 3 900
3 | 5 200
4 | 6 500
5 | 8 100
6 | 11 000

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.