# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de alimentación! La tensión de la fuente de corriente deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.

En el caso del servicio de la herramienta eléctrica con generadores de corriente móviles (generadores) que no tienen suficientes reservas de potencia o no tienen una regulación de tensión adecuada con amplificación de corriente de arranque, pueden producirse pérdidas de potencia o comportamiento no típico durante la conexión.

Por favor, preste atención a la idoneidad del generador de corriente utilizando, especialmente con respecto a la tensión de alimentación y la frecuencia.

## Conexión/desconexión

(GWS 12-125 P)

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, desplace la palanca de desenclavamiento (31) hacia delante y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (3) hacia arriba.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (3).

- Compruebe los útiles abrasivos antes del uso. El útil abrasivo debe estar montado correctamente y debe poder girar libremente. Realice una marcha de prueba de como mínimo 1 minuto sin carga. No utilice útiles abrasivos dañados, excéntricos o que vibran. Los útiles abrasivos dañados pueden estallar y originar lesiones.

## Conexión/desconexión

(GWS 12-125 S)

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica desplace el interruptor de conexión/desconexión (32) hacia delante.

Para fijar el interruptor de conexión/desconexión (32), presione el interruptor de conexión/desconexión (32) por delante hacia abajo, hasta que encaje.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (32) o, si está bloqueado, presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión (32) por detrás hacia abajo y luego suéltelo.

- Compruebe los útiles abrasivos antes del uso. El útil abrasivo debe estar montado correctamente y debe poder girar libremente. Realice una marcha de prueba de como mínimo 1 minuto sin carga. No utilice útiles abrasivos dañados, excéntricos o que vibran. Los útiles abrasivos dañados pueden estallar y originar lesiones.