# การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

- ดึง‌ปลั๊กไฟ‌ออกจาก‌เต้าเสียบ‌ก่อน‌ปรับ‌แต่ง‌เครื่อง

หมายเหตุ: หากจานขัดแตกหักขณะปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์จับยึดบนกระบังป้องกันอันตราย/เครื่องมือไฟฟ้าเกิดชำรุด ต้องส่งเครื่องไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการหลังการขายในทันที สำหรับที่อยู่ ดูบท"การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

##

วางกระบังป้องกันอันตราย (7) บนที่จับบนเครื่องมือไฟฟ้าจนลิ่มล็อคตำแหน่งของกระบังป้องกันอันตรายตรงกับที่จับ สำหรับการทำดังกล่าวให้กดคันปลดล็อค (1)
กดกระบังป้องกันอันตราย (7) ลงบนปลอกแกนจนบ่าของกระบังป้องกันอันตรายอยู่บนหน้าแปลนของเครื่องมือไฟฟ้าและหมุนกระบังป้องกันอันตรายไปจนได้ยินเสียงคลิกเข้าที่
ปรับตำแหน่งกระบังป้องกันอันตราย (7) ให้เข้ากับการทำงาน สำหรับการทำดังกล่าวให้ดันคันปลดล็อค (1) ขึ้นและหมุนกระบังป้องกันอันตราย (7) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

- จัดวางตำแหน่งกระบังป้องกันอันตราย (7) ในลักษณะให้ลิ่มทั้งคู่ของคันปลดล็อค (1) เกี่ยวในช่องเปิดที่สอดคล้องกันของกระบังป้องกันอันตราย (7) เสมอ

- ปรับกระบังป้องกันอันตราย (7) ในลักษณะป้องกันไม่ให้ประกายไฟแลบเข้าหาตัวผู้ใช้เครื่อง

- ในทิศทางการหมุนของอุปกรณ์เสริม กระบังป้องกันอันตราย (7) จะต้องหมุนได้ต่อเมื่อกดก้านปลดล็อค (1) แล้วเท่านั้น! มิฉะนั้นจะต้องไม่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าอีกต่อไปในทุกกรณีและต้องส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการหลังการขาย

หมายเหตุ: ลิ่มล็อคตำแหน่งบนกระบังป้องกันอันตราย (7) ทำให้มั่นใจว่าเฉพาะกระบังป้องกันอันตรายที่เหมาะสมเท่านั้นจะสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

##

การขัดซึ่งปราศจากฝุ่นสำหรับงานขัดสี แล็กเกอร์เคลือบเงา และพลาสติกร่วมกับหัวขัดคาร์ไบด์ (11) คุณสามารถใช้ฝาครอบดูดฝุ่น (6) ได้ ฝาครอบดูดฝุ่น (6) ไม่เหมาะสำหรับการแปรรูปโลหะ

ที่ฝาครอบดูดฝุ่น (6) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น Bosch ได้ ในการดำเนินการนี้ ให้เสียบท่อดูดที่มีอะแดปเตอร์ดูดเข้าไปในซ็อกเก็ตที่ให้มาบนฝาครอบดูดฝุ่น

##

- สำหรับการตัด โปรดใช้กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) หรือกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) ร่วมกับฝาครอบสำหรับการตัด (9) เสมอ

- ต้อง‌จัดเตรียม‌ให้มี‌การดูดฝุ่น‌ออก‌อย่าง‌พอเพียง‌เมื่อ‌ตัด‌หิน

ติดตั้งกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (8) เข้าในลักษณะเดียวกับกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7)

### ฝาครอบสำหรับการตัดแบบทำจากโลหะ

ติดตั้งฝาครอบสำหรับการตัด (9) แบบทำจากโลหะไว้ที่กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) (ดูภาพประกอบ A): เลื่อนโครงยึดมาทางด้านหลัง (➊) เสียบฝาครอบ (9) เข้ากับกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) (➋) กดโครงยึดเข้ากับกระบังป้องกันอันตราย (7) (➌) ให้แน่น
สำหรับการถอด (ดูภาพประกอบ B) ให้กดปุ่มที่โครงยึด (➊) แล้วเลื่อนโครงยึดมาทางด้านหลัง (➋) ดึงฝาครอบ (9) ออกจากกระบังป้องกันอันตราย (7) (➌)

### ฝาครอบสำหรับการตัดแบบทำจากพลาสติก

เสียบฝาครอบสำหรับการตัด (9) แบบทำจากพลาสติกเข้ากับกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (7) (ดูภาพประกอบ C) ฝาครอบ (9) จะล็อคเข้าที่จนได้ยินเสียงและมองเห็นได้ที่กระบังป้องกันอันตราย (7)
สำหรับการถอด (ดูภาพประกอบ D) ให้ปลดล็อคฝาครอบ (9) ที่กระบังป้องกันอันตราย (7) (➊) ด้านซ้ายหรือด้านขวา แล้วดึงฝาครอบ (➋) ออกมา

##

ติดตั้งฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำ (30) เข้าในลักษณะเดียวกับกระบังป้องกันอันตรายสำหรับ‌การขัด

การยึดด้ามจับเสริม (5)/(4) ผ่านโครงยึดที่ฝาครอบดูดฝุ่นเข้ากับตัวเรือนเกียร์จะช่วยให้เครื่องมือไฟฟ้าเชื่อมต่อกับฝาครอบดูดฝุ่นได้อย่างแน่นหนา บริเวณฝาครอบดูดฝุ่นพร้อมแผ่นนำการตัด (30) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่น Bosch ได้ ในการดำเนินการนี้ ให้เสียบท่อดูดที่มีอะแดปเตอร์ดูดเข้าไปในซ็อกเก็ตที่ให้มาบนฝาครอบดูดฝุ่น

หมายเหตุการเสียดสีที่เกิดจากฝุ่นในท่อดูดและอุปกรณ์เสริมในระหว่างการดูดทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งผู้ใช้อาจรู้สึกว่าเป็นการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถานะทางกายภาพ) โดยทั่วไป Bosch แนะนำให้ใช้ท่อดูดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (อุปกรณ์เสริม) เพื่อดูดฝุ่นละเอียดและวัสดุแห้ง

##

- เมื่อทำงานกับแผ่นรองยาง (23) หรือแปรงรูปถ้วย/แปรงทรงกรวย/กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต ต้องติดตั้งการ์ดป้องกันมือ (22) เข้าเสมอ

ยึดการ์ดป้องกันมือ (22) เข้ากับด้ามจับเพิ่ม (5)/(4)

##

ขันด้ามจับเสริม (5)/(4) ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานทางด้านขวาหรือซ้ายของหัวเกียร์

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับด้ามจับเสริม (5)/(4)

- อย่า‌ใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ทำงาน‌ต่อไป หากด้ามจับเสริม (5)/(4) ชำรุด อย่า‌ทำการ‌ดัดแปลง‌ใดๆ ที่‌ด้ามจับเสริม (5)/(4)

ด้ามจับเสริม‌ลด‌การ‌สั่น‌สะเทือน (4) ช่วย‌ลด‌แรง‌สั่น‌สะเทือน‌ให้‌เบา‌ลงและทำให้‌ปฏิบัติงาน‌ได้‌สะดวก‌และ‌ปลอดภัย‌ยิ่งขึ้น