# Wstępny wybór prędkości obrotowej

## (GWS 12-125 S)

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (33) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia. Dane w następującej tabeli są wartościami zalecanymi.

Materiał | Zastosowanie | Narzędzie robocze | Pozycja pokrętła
--- | --- | --- | ---
Metal | Usuwanie powłok malarskich | Papier ścierny | 2–3
Metal | Szczotkowanie, odrdzewianie | Szczotka garnkowa, papier ścierny | 3
Stal szlachetna | Szlifowanie | Tarcza szlifierska / tarcza fibrowa | 4−6
Metal | Szlifowanie (ścieranie) | Tarcza szlifierska | 6
Metal | Cięcie | Tarcza tnąca | 6
Kamień | Cięcie | Diamentowa tarcza tnąca | 6

Podane wartości zakresów prędkości obrotowej są wartościami orientacyjnymi.

- Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego musi być co najmniej równa podanej na elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzędzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.

Zakres wstępnego wyboru prędkości obrotowej | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Podane wartości stopni prędkości obrotowej są wartościami orientacyjnymi.