# Girar el cabezal del engranaje (ver figura E)

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Puede girar la cabeza del engranaje en pasos de 90 °. De este modo, el interruptor de conexión/desconexión puede situarse en una posición de manejo más adecuada para casos especiales, p. ej. para zurdos.

Desenrosque totalmente los 4 tornillos (➊). Gire la cabeza del engranaje cuidadosamente y sin quitarla de la caja hasta la nueva posición (➋). Apriete de nuevo firmemente los 4 tornillos (➌).