# Turtallsinnstilling

## (GWS 12-125 S)

Med hjulet for turtallsinnstilling (33) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet. Tabellen gir en oversikt over anbefalte produkter.

Materiale | Bruksområde | Innsatsverktøy | Posisjon innstillingshjul
--- | --- | --- | ---
Metall | Fjerning av maling | Slipeblad | 2–3
Metall | Børste, fjerne rust | Stålbørste/slipeskive | 3
Rustfritt stål | Slipe | Slipeskive/fiberskive | 4–6
Metall | Skrubbing | Slipeskive | 6
Metall | Kappe | Kappeskive | 6
Stein | Kappe | Diamantkappeskive | 6

De angitte verdiene for turtallstrinnene er veiledende.

- Det nominelle turtallet til tilbehøret må som minimum være likt maksimumsturtallet som er angitt på elektroverktøyet . Tilbehør som kjøres raskere enn det nominelle turtallet, kan gå i stykker og sprenges.

Trinn turtallsinnstilling | GWS 12-125 S [o/min]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11 000

De angitte verdiene for turtallstrinnene er veiledende.