# Hướng Dẫn Sử Dụng

##

- Khi chà thô bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ mài (7).

- Không bao giờ được sử dụng dĩa cắt đề chà thô.

- Khi chà thô, chắn bảo vệ để cắt (8) hoặc chắc bảo vệ để mài (7)với nắp che được lắp để cắt (9)có thể va chạm với phôi và dẫn đến mất kiểm soát.

Hiệu quả chà thô tốt nhất đạt được là khi ta chỉnh đặt máy ở góc từ 30° đến 40°. Di chuyển máy qua lại với lực áp máy vừa phải. Do đó, bộ phận máy sẽ không quá nóng, không bị đổi màu và không có rãnh.

- Khi sử dụng các đĩa nén kết, được phê duyệt để cắt và mài, phải sử dụng chắn bảo vệ để cắt (8) hoặc chắn bảo vệ để mài (7) với nắp được lắp để cắt (9).

##

- Luôn sử dụng chụp bảo vệ để mài khi mài bằng bàn chải dĩa dẹt (7).

Với dĩa chà gấp nếp (phụ kiện), ta có thể gia công vật liệu có bề mặt cong và nghiêng. Dĩa chà gấp nếp có tuổi thọ tương đối cao hơn đáng kể, độ ồn thấp và nhiệt độ chà thấp hơn so với dĩa chà thông thường.

##

- Để vận hành với dĩa chà cao su (23) luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (22).

Có thể chà nhám bằng dĩa chà mà không cần chụp bảo vệ.

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Hãy vặn đai ốc tròn (25) vào và siết chặt lại bằng chìa vặn hai chấu.

##

- Luôn sử dụng chụp bảo vệ để mài khi chải bằng bàn chải dĩa (7). Chải với bàn chải kim loại/bàn chải dĩa/bàn chải hình côn có thể thực hiện mà không có chụp bảo vệ.

- Để vận hành với bàn chải kim loại hoặc bàn chải hình côn, hãy luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (22).

- Các dây của bàn chải dĩa có thể mắc vào chụp bảo vệ và đứt nếu vượt quá kích thước tối đa cho phép của bàn chải dĩa.

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Bàn chải kim loại/bàn chải hình côn/bàn chải dĩa với ren M 14 phải vặn được hết vào tận vòng ren cuối của trục máy mài cho đến khi nằm chắc sát vào bích lắp của trục máy mài. Siết chặt bàn chải kim loại/bàn chải hình côn/bàn chải dĩa lại bằng khóa mở miệng hai chấu.

Để gắn bàn chải dĩa với đường kính 22,22 mm hãy gắn mặt bích lắp với vòng O (10) lên trục mài (21), vặn đai ốc tròn (25) và siết chặt bằng chìa vặn hai chấu.

##

- Khi cắt kim loại bằng đĩa cắt nén kết hoặc bằng đĩa cắt kim cương luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (8) hoặc chắn bảo vệ để mài (7) với nắp được lắp để cắt (9).

- Khi sử dụng chắn bảo vệ để mài (7)cho công việc cắt bằng đĩa cắt nén kết, sẽ có nguy cơ cao tiếp xúc với tia lửa và hạt nhỏ cũng như các mảnh đĩa khi bị gãy.

Khi cắt, gia công với mức độ vừa phải, thuận theo loại vật liệu đang cắt mà gia công cho thích hợp. Không được tạo áp lực lên dĩa cắt, không làm máy bị nghiêng hay dao động.

Không được làm giảm tốc độ đang quay của dĩa xuống bằng cách tạo lực hảm lên một bên mặt hông dĩa.

Máy luôn luôn phải được vận hành theo chuyển động mài ở tư thế thẳng đứng. Nếu không như vậy, có nguy cơ bị đẩy mà không điều khiển được máy ra khỏi mạch cắt. Khi cắt một thanh vật liệu có mặt nghiêng và góc vuông, tốt nhất là bắt đầu tại điểm có thiết diện nhỏ nhất.

##

- Khi cắt đá bằng đĩa cắt nén kết hoặc bằng đĩa cắt kim cương cho đá/bê tông luôn sử dụng chụp hút để cắt có mẫu dưỡng (30)hoặc chắn bảo vệ để cắt (8)hoặc chắn bảo vệ để mài (7) với nắp được lắp để cắt (9).

- Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.

- Hãy mang mặt nạ chống bụi.

- Máy có thể chỉ được sử dụng để cắt/mài khô.

- Khi sử dụng chắn bảo vệ để cắt (8), chắn bảo vệ để mài (7)hoặc chắn bảo vệ để mài (7)với nắp được lắp để cắt (9)cho các ứng dụng cắt và mài trên bê tông hoặc công trình xây gạch, có khả năng cao tiếp xúc với bụi và nguy cơ cao mất kiểm soát dụng cụ điện, điều này có thể dẫn đến giật ngược.

Để cắt đá, cách tốt nhất là sử dụng dĩa cắt kim cương.

Khi sử dụng chụp hút dùng khi cắt có mấu dưỡng (30) máy hút bụi phải được cấp phép để hút bụi đá. Hãng Bosch có cung cấp loại máy hút bụi thích hợp.

Bật dụng cụ điện cầm tay và đặt nó lên phôi gia công bằng phần trước của mấu dưỡng. Đẩy nhẹ máy tới cho ăn vào vừa phải, tùy theo loại vật liệu gia công mà thích nghi.

Khi cắt vật liệu đặc biệt cứng, ví dụ Bê-tông có hàm lượng sỏi cao, đĩa cắt kim cương có thể quá nhiệt và bị hư hại. Tia lửa bắn ra vồng tròn là biểu hiện của đĩa cắt kim cương bị hiện tượng trên.

Trong trường hợp này, hãy ngưng quá trình cắt và cho đĩa cắt kim cương chạy không tải ở tốc độ cao nhất trong thời gian ngắn để làm nguội.

Tiến độ gia công bị giảm thấy rõ và tia lửa bắn ra vồng tròn là biểu hiện của đĩa cắt kim cương đã bắt đầu cùn. Bạn có thể làm sắc đĩa cắt kim cương bằng đường cắt ngắn trong vật liệu mài, ví dụ như đá vôi.

##

- Luôn sử dụng chụp bảo vệ để cắt khi cắt vật liệu như nhựa, vật liệu kết hợp, vv bằng đĩa cắt nén kết hoặc đĩa cắt Carbide Multi Wheel luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (8) hoặc chắn bảo vệ để mài (7) với nắp được lắp để cắt (9). Do sử dụng chụp hút có mẫu dưỡng (30) mà bạn có thể hút bụi tốt hơn.

##

- Chỉ sử dụng các mũi khoan kim cương khô.

- Để vận hành với mũi khoan kim cương, hãy luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (22).

Không đặt mũi khoan kim cương song song với phôi. Nhúng nghiêng vào phôi và theo chuyển động tròn. Bằng cách này, bạn sex đạt được khả năng làm mát tối ưu và tuổi thọ lâu hơn cho mũi khoan kim cương.

##

Các khe trong tường chịu lực phải tuân theo các quy định cụ thể của từng quốc gia. Những qui định này phải được tuân thủ trong mọi tình huống. Trước khi tiến hành công việc, hãy tham khảo ý kiến của kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay người giám sát công trình có trách nhiệm.