# Ibrugtagning

- Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt. El‑værktøj til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

Ved drift af el-værktøjet på mobile strømproducerende aggregater (generatorer), der ikke har tilstrækkelige effektreserver og/eller egnet spændingsregulering med startstrømsbegrænsning, kan der opstå effektforringelser eller atypisk adfærd ved tilkobling.

Vær opmærksom på den benyttede generators egnethed, især hvad angår netspænding og -frekvens.

## Tænd/sluk

(GWS 12-125 P)

For at tage el-værktøjet i drift skal du skubbe oplåsningsgrebet (31) fremad og derefter trykke tænd/sluk-knappen (3) opad.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-knappen (3) igen.

- Kontrollér slibeværktøjet før brug. Slibeværktøjet skal være monteret sikkert, så det kan dreje frit. Foretag en prøvekørsel i mindst 1 minut uden belastning. Brug ikke beskadigede, ikke-runde eller vibrerende slibeværktøjer. Beskadigede slibeværktøjer kan gå i stykker og forårsage skader.

## Tænd/sluk

(GWS 12-125 S)

For at tænde el-værktøjet skal du trykke på tænd/sluk-knappen (32).

For at låse tænd/sluk-knappen (32) skal du trykke tænd/sluk-knappen (32) ned foran, indtil den går i indgreb.

For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-knappen (32) eller, hvis den er låst, kort trykke tænd/sluk-knappen (32) ned bagtil og slippe den igen.

- Kontrollér slibeværktøjet før brug. Slibeværktøjet skal være monteret sikkert, så det kan dreje frit. Foretag en prøvekørsel i mindst 1 minut uden belastning. Brug ikke beskadigede, ikke-runde eller vibrerende slibeværktøjer. Beskadigede slibeværktøjer kan gå i stykker og forårsage skader.