# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Potenza assorbita nominale | W | 1200 | 1200
Potenza erogata | W | 630 | 630
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 11000 | 11000
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | – | 2800−11000
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 22 | 22
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ●
Avviamento graduale |  | ● | ●
Elettronica costante |  | ● | ●
Disinserimento in caso di contraccolpo |  | ● | ●
Preselezione del numero di giri |  | – | ●
PesoB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Classe di protezione |  | / II | / II

A)

  Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.

B)

  A seconda della cuffia di protezione ((8), (7), (9)) e dell’impugnatura supplementare utilizzate ((5), (4))

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.