# Tekniske data

Vinkelsliber |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 1200 | 1200
Afgiven effekt | W | 630 | 630
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 11000 | 11000
Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | − | 2800-11000
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 125 | 125
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 22 | 22
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ●
Blød opstart |  | ● | ●
Konstantelektronik |  | ● | ●
Tilbageslagsfrakobling |  | ● | ●
Forvalg af omdrejningstal |  | − | ●
VægtB) | kg | 2,1-2,4 | 2,0-2,4
Kapslingsklasse |  | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.

B)

  Afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((8), (7), (9)) og det anvendte ekstrahåndtag ((5), (4))

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.