# Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti

Jūs varat izmantot darbam visus lietošanas pamācībā norādītos slīpēšanas darbinstrumentus.

Izmantojamā slīpēšanas darbinstrumenta pieļaujamā griešanas ātruma [min.-1] un aploces ātruma [m/s] vērtībām jābūt ne mazākām par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām.

Nepārsniedziet uz slīpēšanas darbinstrumenta etiķetes norādītās griešanās ātruma un aploces ātruma pieļaujamās vērtības.

| maks. [mm] | [mm] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11 000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11 000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11 000 11 000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11 000 | 80