# Повертання головки редуктора (див. мал. E)

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

Головку редуктора можна повертати з інтервалом у 90°. Це забезпечує кращий доступ до вимикача при виконанні певних робіт, напр., якщо Ви лівша.

Повністю викрутіть 4 гвинти (➊). Обережно та без відриву від корпусу поверніть головку редуктора в нове положення (➋). Знову затягніть 4 гвинти (➌).