# Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 200 | 1 200
Puissance débitée | W | 630 | 630
Régime à vide assignéA) | tr/min | 11 000 | 11 000
Plage de réglage de vitesse de rotation | tr/min | − | 2 800−11 000
Diamètre maxi du disque/plateau support caoutchouc | mm | 125 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14
Longueur de filetage maxi de la broche d’entraînement | mm | 22 | 22
Protection anti-redémarrage |  | ● | ●
Démarrage progressif |  | ● | ●
Constante électronique |  | ● | ●
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) |  | ● | ●
Variateur électronique |  | − | ●
PoidsB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Indice de protection |  | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.

B)

  selon le capot de protection utilisé ((8), (7), (9)) et la poignée supplémentaire utilisée ((5), (4))

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.