# Айналу жиілігін алдын ала таңдау

## (GWS 12-125 S)

Айналу жиілігін алдын ала таңдау реттегіші (33) арқылы қажетті айналу жиілігін жұмыс барысында да реттеуге болады. Төмендегі кестеде ұсынылған мәндер берілген.

Материал | Пайдалану | Алмалы-салмалы аспап | Реттегіш дөңгелектің күйі
--- | --- | --- | ---
Металл | Бояуды кетіру | Ажарлағыш төсем | 2–3
Металл | Қылшақпен өңдеу, тотты кетіру | Тостаған тәрізді қылшақ, ажарлағыш төсем | 3
Тот баспайтын болат | Ажарлау | Ажарлағыш диск/талшықты диск | 4–6
Металл | Бастапқы ажарлау | Ажарлағыш диск | 6
Металл | Кесу | Кескіш диск | 6
Тас | Кесу | Алмас кескіш диск | 6

Айналу жиілігі деңгейлерінің берілген мәндері анықтамалық мәндер болып табылады.

- Жұмыс құралы айналымдарының ұйғарынды саны электр құралында көрсетілген максималды айналымдар санына тең болуы керек. Есептелген жылдамдығынан тезірек істеп тұрған керек-жарақтар сынуы, ұшып кетуі мүмкін.

Айналу жиілігін алдын ала таңдау деңгейі | GWS 12-125 S [мин–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Айналу жиілігі деңгейлерінің берілген мәндері анықтамалық мәндер болып табылады.