# Tekniske data

Vinkelsliper |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Opptatt effekt | W | 1200 | 1200
Avgitt effekt | W | 630 | 630
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 11000 | 11000
Turtallinnstillingsområde | o/min | – | 2800−11000
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 | 22
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ●
Mykstart |  | ● | ●
Konstantelektronikk |  | ● | ●
Tilbakeslagsutkobling |  | ● | ●
Turtallsinnstilling |  | – | ●
VektB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Kapslingsgrad |  | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.

B)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((8), (7), (9)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((5), (4))

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.