# Delovanje

- Električnega orodja ne obremenite tako močno, da bi se zaustavilo.

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

- Previdno pri izvajanju rezov v nosilne stene, glejte odstavek „Opozorila glede statike“.

- Če obdelovanec ni dovolj težak, da bi lahko sam od sebe nepremično stal na površini, ga vpnite.

- Pustite, da električno orodje po veliki obremenitvi še nekaj minut deluje v prostem teku. Tako se nastavek ohladi.

- Ne uporabljajte električnega orodja skupaj s stojalom za rezalno brušenje.

- Brusilnih in rezalnih plošč se ne dotikajte, dokler se ne ohladijo. Plošče se med delom močno segrejejo.

Navodila za delo
Uporaba