# Uporaba

- Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.

Pri uporabi električnega orodja s prenosnimi generatorji, ki nimajo zadostne rezerve moči oz. nimajo primerne regulacije napetosti z ojačitvijo zagonskega toka, lahko pride do izgube moči ali netipičnega obnašanja pri vklopu.

Preverite, ali so generatorji toka, ki jih uporabljate, primerni za uporabo, še posebej glede omrežne napetosti in frekvence.

## Vklop/izklop

(GWS 12-125 P)

Za zagon električnega orodja sprostitveno ročico (31) potisnite naprej, nato pa stikalo za vklop/izklop (3) potisnite navzgor.

Za izklop električnega orodja izpustite stikalo za vklop/izklop (3).

- Pred uporabo preverite brusilne nastavke. Brusilni nastavek mora biti brezhibno nameščen, tako da se lahko prosto vrti. Izvedite preizkusni tek orodja tako, da ga pustite delovati vsaj 1 minuto brez obremenitve. Ne uporabljajte poškodovanih brusilnih nastavkov ali takšnih, ki niso okrogli ali se tresejo. Poškodovani brusilni pripomočki se lahko razletijo in povzročijo poškodbe.

## Vklop/izklop

(GWS 12-125 S)

Za zagon električnega orodja stikalo za vklop/izklop (32) potisnite naprej.

Za zaklep stikala za vklop/izklop (32) stikalo za vklop/izklop (32) spredaj pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Če želite električno orodje izklopiti, spustite stikalo za vklop/izklop (32). Če je stikalo zapahnjeno, pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop (32) in ga nato spustite.

- Pred uporabo preverite brusilne nastavke. Brusilni nastavek mora biti brezhibno nameščen, tako da se lahko prosto vrti. Izvedite preizkusni tek orodja tako, da ga pustite delovati vsaj 1 minuto brez obremenitve. Ne uporabljajte poškodovanih brusilnih nastavkov ali takšnih, ki niso okrogli ali se tresejo. Poškodovani brusilni pripomočki se lahko razletijo in povzročijo poškodbe.