# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Номинална консумирана мощност | W | 1200 | 1200
Полезна мощност | W | 630 | 630
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 11000 | 11000
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене | min–1 | − | 2800−11000
макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 125 | 125
Резба на вала |  | M 14 | M 14
макс. дължина на резбата на вала | mm | 22 | 22
Защита срещу повторно включване |  | ● | ●
Плавно включване |  | ● | ●
Константна електроника |  | ● | ●
Изключване при обратен откат |  | ● | ●
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | − | ●
ТеглоB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Клас на защита |  | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход по дизайн съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход са по-ниски поради съображения за сигурност и производствените толеранси.

B)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((8), (7), (9)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((5), (4))

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.