# Выбор числа оборотов

## (GWS 12-125 S)

При помощи установочного колесика числа оборотов (33) настраивать необходимое число оборотов/ударов даже на работающем инструменте. Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми значениями.

Материал | Применение | Рабочий инструмент | Позиция установочного колесика
--- | --- | --- | ---
Металл | Удаление краски | Абразивный материал | 2–3
Металл | Крацевание, удаление ржавчины | Чашечная щетка, гибкий абразив | 3
Нержавеющая сталь | Шлифование | Шлифовальный круг/фибровый круг | 4–6
Металл | Обдирочное шлифование | Шлифовальный круг | 6
Металл | Резка | Oтрезной круг | 6
Камень | Резка | Алмазный отрезной круг | 6

Указанные значения ступеней числа оборотов являются ориентировочными.

- Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. Рабочий инструмент, вращающийся с большей, чем допустимо, скоростью, может разорваться и разлететься в пространстве.

Уровень выбора числа оборотов | GWS 12-125 S [об/мин]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11 000

Указанные значения ступеней числа оборотов являются ориентировочными.