# Penggunaan

- Jangan membebankan perkakas listrik terlalu berat sehingga perkakas berhenti.

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

- Berhati-hatilah saat membuat aluran instalasi pada dinding struktural, lihat bab "Petunjuk mengenai struktur".

- Tahan benda kerja, jika benda tetap goyah karena menahan bebannya sendiri.

- Setelah pembebanan yang berat, biarkan perkakas listrik beroperasi tanpa beban selama beberapa menit untuk men‌ding‌in‌kan aksesori yang digunakan.

- Jangan menggunakan perkakas listrik dengan penopang untuk mesin gerinda potong.

- Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Petunjuk pengoperasian
Pengoperasian awal