# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Moc nominalna | W | 1200 | 1200
Moc wyjściowa | W | 630 | 630
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 11000 | 11000
Zakres regulacji prędkości obrotowej | min–1 | − | 2800−11000
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 125 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 22 | 22
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ●
System łagodnego rozruchu |  | ● | ●
System Constant Electronic |  | ● | ●
Zabezpieczenie przed odrzutem |  | ● | ●
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | − | ●
WagaB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Klasa ochrony |  | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.

B)

  w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((8), (7), (9)) oraz rękojeści dodatkowej ((5), (4))

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.