# أدوات التجليخ المسموح بها

يمكنك استخدام جميع عدد الجلخ المذكورة في دليل التشغيل.

على أقل تقدير يجب أن تتطابق كلا من عدد اللفات المسموح بها في [دقيقة −1] والسرعة المحيطية [م/ث] لعدد الجلخ المستخدمة للمعلومات الواردة في الجدول التالي.

يراعى عدد اللفات المسموح به والسرعة المحيطية الموجودة على الملصق الخاص بأداة الجلخ.

| الحد الأقصى [مم] | [مم] |  |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [لفة/دقيقة] | [م/ث]
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0‏ | 11000 | 80