# 轉速設定

## (GWS 12-125 S)

利用轉速設定轉鈕 (33) 即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定轉速。以下表格中的數據僅供參考。

工件物料 | 用途 | 嵌件工具 | 轉鈕的位置
--- | --- | --- | ---
金屬 | 去除顏料 | 研磨片 | 2−3
金屬 | 刷磨、除鏽 | 杯形鋼絲刷、研磨片 | 3
優質不鏽鋼 | 研磨 | 研磨砂輪／纖維墊片 | 4−6
金屬 | 粗磨 | 研磨砂輪 | 6
金屬 | 切割 | 切割砂輪 | 6
石材 | 切割 | 鑽石切割砂輪 | 6

此處提供的轉速檔位資料僅供參考。

- 配件的額定速率必須至少等於電動工具上所標示的最大速率。配件的運轉速度若高於其額定速率，可能會造成其破損並解體。

預設的 轉速檔位 | GWS 12-125 S [次／分]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

此處提供的轉速檔位資料僅供參考。