# Memutar kepala mesin (lihat gambar E)

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Kepala mesin dapat diputar 90° dalam setiap interval. Dengan demikian, tombol on/off dapat dipindahkan ke posisi yang lebih nyaman untuk situasi pengerjaan khusus, misalnya bagi pengguna bertangan kidal.

Lepaskan 4 sekrup sepenuhnya (➊). Gerakkan kepala mesin dengan hati-hati tanpa melepaskannya dari housing ke posisi baru (➋). Pasang dan kencangkan kembali 4 sekrup (➌).