# Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas

## (GWS 12-125 S)

Sūkių skaičiaus nustatymo reguliatoriaus ratuku (33) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant. Duomenys žemiau pateiktoje lentelėje yra reko‌mendacinio pobūdžio.

Medžiaga | Naudojimas | Darbo įrankis | Reguliavimo ratuko padėtis
--- | --- | --- | ---
Metalas | Dažų nuėmimas | Šlifavimo popieriaus lapelis | 2–3
Metalas | Apdirbimas šepečiu, rūdžių valymas | Cilindrinis šepetys, šlifavimo popieriaus lapelis | 3
Nerūdijantis plienas | Šlifavimas | Šlifavimo diskas/fibrinis diskas | 4–6
Metalas | Rupusis šlifavimas | Šlifavimo diskas | 6
Metalas | Atpjovimas | Pjovimo diskas | 6
Akmuo | Atpjovimas | Deimantinis pjovimo diskas | 6

Nurodytos sūkių skaičiaus pakopų vertės yra orientacinės.

- Darbo įrankio leidžiamas sūkių skaičius turi būti ne mažesnis už didžiausią sūkių skaičių, nurodytą ant elektrinio įrankio. Įrankis, kuris sukasi greičiau, nei yra leistina, gali lūžti ir nulėkti nuo prietaiso.

Sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo pakopa | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11 000

Nurodytos sūkių skaičiaus pakopų vertės yra orientacinės.