# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z da‌nymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać również do sieci 220 V.

W przypadku eksploatacji elektronarzędzia za pomocą przenośnych agregatów prą‌do‌twór‌czych, niedysponujących wystarczającymi rezer‌wami mocy, względnie odpowiednią regulacją napięcia ze zwiększeniem prądu rozrucho‌wego, może dojść do zmniejszenia wydajności obróbki lub do nietypowych zachowań przy włączaniu.

Proszę zwrócić uwagę na przydatność zastoso‌wanego agregatu prądotwórczego, szczegól‌nie pod kątem napięcia i częstot‌liwości zasilania.

## Włączanie/wyłączanie

(GWS 12-125 P)

Aby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć dźwignię zwalniająca blokadę (31) do przodu, a następnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (3) w górę.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (3).

- Narzędzia szlifierskie należy kontrolować przed każdym użyciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawidłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać. Należy przeprowadzić próbę działania trwającą co najmniej jedną minutę (bez obciążenia). Nie wolno używać uszkodzonych, odkształconych bądź wibrujących narzędzi szlifierskich. Uszkodzone narzędzia szlifierskie mogą się złamać i spowodować poważne obrażenia.

## Włączanie/wyłączanie

(GWS 12-125 S)

Aby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (32) do przodu.

Aby zablokować włącznik/wyłącznik (32) w pozycji włączonej, należy nacisnąć przesunięty do przodu włącznik/wyłącznik (32) aż do zablokowania.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (32) lub jeśli jest zablokowany, nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (32), a następnie zwolnić.

- Narzędzia szlifierskie należy kontrolować przed każdym użyciem. Narzędzie szlifierskie musi być prawidłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać. Należy przeprowadzić próbę działania trwającą co najmniej jedną minutę (bez obciążenia). Nie wolno używać uszkodzonych, odkształconych bądź wibrujących narzędzi szlifierskich. Uszkodzone narzędzia szlifierskie mogą się złamać i spowodować poważne obrażenia.