# Messa in funzione

- Osservare la tensione di rete! La tensione della sorgente di alimentazione dovrà corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta identificativa dell’elettroutensile. Gli elettroutensili con l’indicazione di 230 V possono essere collegati anche alla rete di 220 V.

Se l’elettroutensile viene alimentato da gruppi elettrogeni senza adeguate riserve di potenza, oppure privi di idonea regolazione della tensione con amplificazione della corrente di avviamento, all’accensione potrebbero verificarsi cali di potenza o comportamenti anomali.

Accertarsi che il gruppo elettrogeno utilizzato sia idoneo allo scopo, soprattutto riguardo a tensione e frequenza di rete.

## Avvio/arresto

(GWS 12-125 P)

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere la leva di sbloccaggio (31) in avanti, dopodiché spingere l’interruttore di avvio/arresto (3) verso l’alto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (3).

- Controllare gli accessori di levigatura prima dell’uso. L’accessorio di levigatura dovrà essere montato a regola d’arte e dovrà poter ruotare liberamente. Eseguire un test di funzionamento per almeno 1 minuto, in assenza di carico. Non utilizzare accessori di levigatura danneggiati, ovalizzati o vibranti. Accessori di levigatura danneggiati possono frantumarsi ed essere causa di lesioni.

## Avvio/arresto

(GWS 12-125 S)

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere in avanti l’interruttore di avvio/arresto (32).

Per bloccare l’interruttore di avvio/arresto (32), spingere verso il basso in avanti l’interruttore di avvio/arresto (32), sino a farlo scattare in posizione.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (32), oppure, se l’interruttore è bloccato, spingere brevemente verso il basso all’indietro l’interruttore di avvio/arresto (32), quindi rilasciarlo.

- Controllare gli accessori di levigatura prima dell’uso. L’accessorio di levigatura dovrà essere montato a regola d’arte e dovrà poter ruotare liberamente. Eseguire un test di funzionamento per almeno 1 minuto, in assenza di carico. Non utilizzare accessori di levigatura danneggiati, ovalizzati o vibranti. Accessori di levigatura danneggiati possono frantumarsi ed essere causa di lesioni.